Fuses für SF2 Mouse Controller:

- Ext. Crystal Osc. 8.0-xxx MHz, Startup = 14 ck + 65 ms (CKSEL=1110, SUT=01)
- Enable serial programming 
- Alle anderen aus. 

Low: 0xDE, High: 0xDF, Extended: 0xFF


Stand 15.5.2024 MH
