ZX Spectrum +2 GREY 48k mode
CPU: SCS (SGS?) Z8400BB1 ITALY




DD CB (00-FF)	ROM : D9EB passed
DD CB (00-FF)	RAM : 90C0 passed
FD CB (00-FF)	ROM : D9EB passed
FD CB (00-FF)	RAM : 90C0 passed
CB (00-FF)	ROM : 4731 passed
CB (00-FF)	RAM : 15AE passed
CB (00-FF) 5+3	ROM : 4D19 passed
CB (00-FF) 5+3	RAM : 1B66 passed

MPTR: LD A,(addr)	: 2FF8 passed

MPTR: LD (addr),A	: 35FC passed

MPTR: LD A,(BC)		: 1F8D passed

MPTR: LD A,(DE)		: 311F passed

MPTR: LD A,(HL)		: 0000 passed

MPTR: LD (BC),A		: 179C passed	

MPTR: LD (DE),A		: 3A08 passed

MPTR: LD (HL),A		: 0000 passed

MPTR: LD HL,(addr)	: 0F0A passed

MPTR: *LD HL,(addr)	: 21DB passed
 
MPTR: LD DE,(addr)	: 347B passed

MPTR: LD BC,(addr)	: 0140 passed

MPTR: LD IX,(addr)	: 2F40 passed

MPTR: LD IY,(addr)	: 0001 passed

MPTR: LD SP,(addr)	: 1978 passed

MPTR: LD (addr),HL	: 3042 passed

MPTR: *LD (addr),HL	: 1A45 passed

MPTR: LD (addr),DE	: 000A passed

MPTR: LD (addr),BC	: 2E98 passed

MPTR: LD (addr),IX	: 0D56 passed

MPTR: LD (addr),IY	: 1912 passed

MPTR: LD (addr),SP	: 0115 passed

MPTR: EX (SP),HL	: 3809 passed

MPTR: ADD HL,BC		: 099B passed

MPTR: ADD IX,BC		: 2A44 passed

MPTR: ADD IY,BC		: 019D passed

MPTR: ADC HL,BC		: 1773 passed

MPTR: SBC HL,BC		: 2446 passed

MPTR: RLD		: 117F passed

MPTR: RRD		: 34AE passed

MPTR: IN A,(port)	: 3100 passed

MPTR: IN A,(C)		: 0AFF passed

MPTR: OUT (port),A	: 2100 passed

MPTR: OUT (C),A		: 3DFF passed

MPTR: LDI		: 0000 passed

MPTR: LDD		: 0000 passed

MPTR: LDIR (BC=1)	: 0000 passed

MPTR: LDIR (BC>1)	: 0007 passed

MPTR: LDDR (BC=1)	: 0000 passed

MPTR: LDDR (BC>1)	: 000E passed

MPTR: CPI		: 0001 passed

MPTR: CPD		: 3FFF passed

MPTR: CPIR (BC=1)	: 0001 passed

MPTR: CPIR (BC>1)	: 0017 passed

MPTR: CPDR (BC=1)	: 3FFF passed

MPTR: CPDR (BC>1)	: 001F passed

MPTR: INI		: 3FFF passed

MPTR: IND		: 3FFD passed

MPTR: INIR		: 01FF passed

MPTR: INDR		: 01FD passed

MPTR: OUTI		: 3F00 passed

MPTR: OUTD		: 01FE passed

MPTR: OTIR		: 0100 passed

MPTR: OTDR		: 00FE passed




